AIM 	AIM vol dir «America Online Instant Messaging». AIM va ser un dels primers líders en el competitiu mercat de missatgeria instantània, però va caure en desgràcia ja que AOL es va fer menys popular. El servei original es va suspendre el 2017, però els fanàtics l'han mantingut en funcionament en aquest lloc web.
	Un extensible servei d'emmagatzematge d'escriptori creuat per a dades i metadades que proporciona accés simultani de lectura, escriptura i consulta. L' es pot manipular amb l'ordre akonadictl: per aprendre més introduïu akonadictl --help en una finestra de consola.
Servei basat en el núvol 	Qualsevol proveïdor d'emmagatzematge de dades i recursos de processament de dades que resideixen en algun núvol de servidors als quals es pot accedir a través d'Internet.
.csv 	Un fitxer amb els valors separats per comes (o .csv) és un document de text net on cada línia o registre es divideix en camps per un caràcter separador específic, generalment una coma. El format .csv es remunta als primers dies de la informàtica. Encara s'utilitza àmpliament, principalment perquè és conceptualment molt senzill.
DAV 	DAV vol dir Distributed Authoring and Versioning, el qual existeix en diversos sabors, com WebDAV (per a crear pàgines a Internet), GroupDav (per a treball en grup, programari de codi obert creat per un grup de col·laboradors) i CalDAV (gestió del calendari per a grups), cadascun dels quals ajuda a connectar clients de codi obert amb servidors de codi obert.
DIGEST-MD5 	DIGEST-MD5 és una tècnica d'autenticació utilitzada per a configurar comunicacions segures entre un client i un servei d'Internet. Obté el seu nom de la funció de suma MD5 emprada per a codificar les credencials del client. Per obtenir més informació referent a això, vegeu aquest article de la Wikipedia.
EWS 	EWS vol dir Exchange Web Services, el conjunt de protocols propietaris de per a l'intercanvi de dades personals entre els servidors d'Internet i els usuaris finals o clients. El Kolab proporciona una funcionalitat similar.
Gadu-Gadu 	Gadu-Gadu (també conegut com a GG) és l'aplicació de missatgeria instantània més popular a Polònia.
GMX 	GMX vol dir Global Mail eXchange (o, a Alemanya, Global Message eXchange), un servei de correu electrònic gratuït amb publicitat. Per obtenir més informació referent a això, visiteu aquest lloc web o aquest altre.
Gravatar 	Un Gravatar, o Globally Recognized Avatar, és una imatge gràfica associada amb l'adreça de correu electrònic d'un usuari de WordPress. En general, es mostra com a una imatge gràfica de 80px X 80px. Atès que molts bloguers fan servir el programari WordPress, el Gravatar està àmpliament disponible.
GroupWise 	El GroupWise Messenger és un servei de missatgeria instantània patrocinat per Micro Focus International plc, una companyia de programari situada a Newbury, Berkshire, Anglaterra. Podeu obtenir una còpia del programari Messenger en aquest lloc web.
GSSAPI 	GSSAPI vol dir Generic Security Service Application Program Interface, una mena de diccionari per als nombrosos protocols de seguretat que s'utilitzen a Internet. Consisteix en una biblioteca de programes i un conjunt de crides de subrutina estàndard que permeten a un client d'Internet determinar quin protocol de seguretat en particular està utilitzant un servei d'Internet i després codificar/descodificar les credencials de l'usuari de manera adequada.
ICQ 	ICQ no és precisament un acrònim: és un joc de paraules que sona com I Seek You. És una de les plataformes de missatgeria instantània originals, la qual va entrar en línia per primera vegada el 1996. El programari està disponible per a baixar aquí.
	 vol dir Internet Message Access Protocol, un mètode àmpliament disponible per a gestionar els missatges de correu electrònic. manté i sincronitza les còpies locals i remotes d'un conjunt de missatges. En altres paraules, les dades emmagatzemades localment per un compte són una imatge reflectida dels missatges que hi ha al servidor.
OpenPGP inclòs 	OpenPGP inclòs és un protocol d'encriptatge en el qual les signatures PGP s'incrusten directament en el cos del missatge de correu electrònic. Aquest protocol està en desús a causa de les dificultats tècniques causades per l'ús indiscriminat de caràcters no ASCII en els missatges de correu electrònic de text net.
	 vol dir Internet Relay Chat, un servei de missatgeria instantània que té les seves arrels en un predecessor finlandès de la World Wide Web anomenat OuluBox (1988). ha estat perdent usuaris constantment durant molts anys a mesura que les plataformes de xarxes socials com Facebook s'han tornat més populars. Una xarxa restant més gran és Libera Chat. S'hi pot accedir a través d'aquest lloc web.
XDSI 	XDSI vol dir xarxa digital de serveis integrats (ISDN -Integrated Services Data Network-), el primer conjunt d'estàndards per a les telecomunicacions que van permetre la transmissió simultània de senyals analògiques de veu i senyals digitals de dades a través d'una xarxa commutada de cables de coure (, el sistema telefònic antic). XDSI era inevitable en els primers dies d'Internet, però últimament ha estat suplantat per tecnologies més robustes que permeten connexions no commutades a través de xarxes que utilitzen cables de fibra òptica, satèl·lits i transmissors/receptors de microones de molt alta freqüència. Encara s'utilitza àmpliament en algunes aplicacions industrials on cal una connexió directa punt a punt, però està en camí en el mercat de consum més ampli.
Jabber 	Jabber és un servei de missatgeria instantània que es basa en el protocol XMPP. El lloc web original de Jabber ja no accepta registres nous, però el protocol XMPP està en ús generalitzat. Per a més informació, vegeu aquest lloc web.
	Programa per a la gestió de correu electrònic del . Proporciona un entorn totalment integrat per enviar i rebre missatges de correu electrònic des d'un (o més) compte/s de correu electrònic, mantenint tantes identitats de correu electrònic com vulgueu, organitzant i arxivant els vostres missatges de correu electrònic antics i gestionant les vostres claus personals per a l'encriptatge de correu electrònic.
Kolab 	Kolab Systems AG és una corporació amb seu a Zuric, Suïssa, que proporciona eines de programari propietàries i de codi obert per a facilitar la col·laboració entre grups de persones que comparteixen dades, missatges i recursos de calendari / programació a través d'Internet. EWS proporciona paquets de programari similars, encara que totalment propietaris.
LDAP 	El Lightweight Directory Access Protocol (o ldap) és un protocol o mètode estàndard per a compartir algunes classes particulars d'informació entre els molts ordinadors de servidor que comprenen la Internet.
.ldif 	Un LDAP Data Interchange Format (o .ldif) és un tipus de fitxer de text net dissenyat per a intercanviar informació de directori entre els diferents servidors en una xarxa distribuïda.
Meanwhile 	Meanwhile és un programari de codi obert dissenyat per a comunicar-se amb el programari de missatgeria instantània Sametime d'IBM. Per obtenir més informació referent a això, vegeu aquest lloc web.
	 vol dir Multipurpose Internet Mail Extensions, un conjunt de convencions per a la codificació dissenyades per a fer que els missatges de correu electrònic siguin més flexibles en habilitar característiques com els jocs de caràcters estesos, imatges incrustades, codificació de text enriquit, (o encriptats) missatges escrits amb el codi ASCII de 7 bits. Gairebé tots els missatges de correu electrònic contemporanis estan codificats en .
OpenPGP/ 	OpenPGP/ es refereix a una convenció d'encriptatge per a missatges de correu electrònic codificats amb . Un conjunt especial de capçaleres s'embolcalla al voltant de la signatura PGP, el qual permet que un programa de client de correu electrònic oculti la signatura quan es mostra el missatge.
Servidor de treball en grup Open-Xchange 	Open-Xchange AG és una corporació amb seu a Colònia, Alemanya, la qual proporciona eines de programari propietari i de codi obert per a facilitar la col·laboració entre grups de persones que comparteixen dades, missatges i recursos de calendari / programació a través d'Internet. EWS i Kolab proporcionen paquets de programari similars.
PCS 	PCS vol dir Personal Communication Service, el qual bàsicament és un telèfon mòbil amb alguna funcionalitat addicional incorporada. Els telèfons PCS funcionen en una banda de freqüència més alta que els telèfons mòbils tradicionals, el qual implica que poden proporcionar més amplada de banda que els telèfons mòbils més antics.
PGP 	PGP vol dir Pretty Good Privacy, un programa d'encriptació de dades que va ser llançat per Philip Zimmerman el 1991. La majoria del programari per a l'encriptació de correu electrònic actualment en ús dona feina a alguna variant de PGP per a encriptar, desencriptar i signar criptogràficament els missatges.
	El sistema per a la gestió de la informació personal del , un conjunt de programes per ajudar-vos a gestionar els vostres contactes i la vostra agenda. inclou el , , , , , i l'. També es fa servir de manera més general per a descriure qualsevol sistema per a gestionar la informació personal com noms, adreces, números de telèfon,
Codi QR 	El Codi QR vol dir codi de resposta ràpida (Quick Response Code), un codi de barres bidimensional utilitzat per a representar dades digitals. Va ser inventat al Japó el 1994 per al seu ús pels fabricants d'automòbils, però s'ha estès per tot arreu, pel que en l'actualitat és omnipresent.
SASL 	SASL vol dir Simple Authentication and Security Layer, un marc de treball per a l'autenticació del client (contrasenyes i noms d'usuari) i la seguretat de les dades (connexions encriptades). És compatible amb més d'una dotzena de protocols diferents.
S/MIME 	S/MIME són les sigles de Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions, un mètode criptogràfic estàndard per a signar, encriptar i desencriptar els missatges de correu electrònic. A diferència de PGP, el qual utilitza claus privades, S/MIME utilitza claus d'encriptatge públiques, publicades i certificades per una autoritat de certificació, com Verisign.
S/MIME opac 	S/MIME opac vol dir la versió opaca per a les Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions. És similar al format S/MIME definit anteriorment, però tot el contingut del missatge s'acumula en un sol objecte . (La majoria dels missatges de correu electrònic codificats amb consisteixen en dos o més objectes separats).
SMS 	SMS vol dir servei de missatges curts (Short Message Service), un servei de missatgeria de text integrat en la majoria de les xarxes de comunicació de telèfons, internet i dispositius mòbils. Facilita l'intercanvi de missatges de text que tenen menys que 161 bytes de longitud.
SSL 	SSL vol dir Secure Socket Layer, un protocol criptogràfic en desús que TLS ha suplantat en gran mesura.
TLS 	TLS vol dir Transport Layer Security, un protocol criptogràfic que s'utilitza àmpliament per a protegir les comunicacions d'Internet. La seva funció principal és permetre que un client i un servidor intercanviïn suficient informació de manera segura perquè puguin configurar un parell de claus d'encriptatge/desencriptatge per al seu ús durant la resta de la sessió d'Internet. TLS és la baula més feble de la cadena que connecta un programa client amb un servei d'Internet segur (encriptat). Ha estat l'objectiu de diversos «exploits» de pirateria, i s'ha revisat diverses vegades en resposta a aquests atacs.
.vcf 	El format de targeta virtual (comercial) (o .vcf) és un format d'intercanvi de dades orientat a paraules clau que ha passat per diverses iteracions (2.0, 2.1, 3.0, ) des de la seva introducció ca. 1990. La versió més recent és la vCard 4.0.
XMPP 	XMPP són les sigles d'Extensible Messaging and Presence Protocol, la base tecnològica bàsica per al servei de missatgeria instantània Jabber.