Los módulos predeterminados de

Módulo de información acerca del sistema
Esta página muestra un breve resumen sobre su sistema, con su distribución, la Versión de KDE Plasma, la Versión de KDE Frameworks, la Versión de Qt, la Versión del kernel y el Tipo de SO; y en la sección de hardware, información sobre los Procesadores, la Memoria y el Procesador gráfico.
Use la información de esta página cuando solicite ayuda en canales de soporte técnico o cuando cree un informe en el sistema de seguimiento de fallos de .

Módulo de información sobre la memoria
Este módulo muestra el uso actual de la memoria. Se actualiza constantemente, y puede ser muy útil para descubrir cuellos de botella cuando se ejecutan ciertas aplicaciones.

Tipos de memoria
Lo primero que debe comprender es que exiten dos tipos de «memoria», disponibles para el sistema operativo y para los programas que se ejecutan dentro de él.
El primer tipo, se denomina memoria física. Esta memoria está localizada en los chips de memoria, dentro de su ordenador. Esta es la RAM (Random Acess Memory o Memoria de Acceso Aleatorio) que usted adquirió con su ordenador.
El segundo tipo de memoria, se denomina memoria virtual o memoria de intercambio. Este bloque de memoria es, en realidad, espacio en el disco duro. El sistema operativo reserva espacio en el disco duro para «espacio de intercambio». El sistema operativo puede utilizar esta memoria virtual (o espacio de intercambio) si se queda sin memoria física. La razón por la que se denomina memoria «de intercambio» es que el sistema operativo toma algunos datos que piensa que usted no utilizará durante un tiempo y los guarda en el disco en este espacio reservado. El sistema operativo después carga los nuevos datos que usted necesita en ese preciso instante. Ha «intercambiado» los datos innecesarios, por los datos que usted necesita en este momento. La memoria virtual o de intercambio no es tan rápida como la memoria física, de modo que los sistemas operativos tratan de mantener los datos (especialmente los que se usan frecuentemente), en la memoria física.
La memoria total es la combinación de memoria física y memoria virtual.

Módulo de información sobre la memoria
Esta ventana está dividida en una sección superior y otra inferior.
La sección superior muestra la memoria física total, el espacio físico total libre, la memoria compartida y la memoria tampón (buffered).
Los cuatro valores se ofrecen en número total de bytes, y como número de megabytes (1 megabyte = un poco más que 1.000.000 bytes)
La sección inferior muestra tres gráficos:
Memoria total (es la combinación de memoria física y virtual).
Memoria física.
Memoria virtual o Memoria de intercambio.
Las áreas grises representan el espacio libre, mientras que las azules y las verdes representan el espacio ocupado.
El valor exacto de cada tipo de memoria no es crítico y cambia regularmente. Cuando evalúe la información de esta página, observe las tendencias.
¿Dispone su ordenador de mucho espacio de memoria libre (áreas grises)? Si no es así, puede aumentar el tamaño de la memoria de intercambio o de la memoria física.
También, si su ordenador parece lento: ¿Está la memoria física llena? y ¿está su disco duro siempre trabajando? Este comportamiento indica que no dispone de suficiente memoria RAM, y que su ordenador está funcionando sobre la memoria virtual más lenta. Si aumenta la RAM el comportamiento de su ordenador mejorará.

Módulo de información sobre ahorro de energía
Esto proporciona información sobre reactivaciones de la CPU, el porcentaje y el consumo de la batería en un historial definido por el usuario, además de información detallada sobre la batería.

Módulo de información sobre dispositivos
El módulo «Información de dispositivos» es un visor de dispositivos. Muestra todos los dispositivos importantes que están presentes en su equipo. Contiene tres secciones: un visor de dispositivos, un panel de información y un panel con el UDI del dispositivo seleccionado.

Visor de dispositivos
El visor de dispositivos muestra todos los dispositivos detectados en su equipo en forma de árbol. Los nodos superiores del árbol son las categorías de dispositivos. Haga clic con el botón izquierdo del ratón en una categoría plegada para expandirla. Vuelva a hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre ella para contraerla. Para mostrar información sobre un dispositivo, selecciónelo con un clic izquierdo en el visor. La información se mostrará en el panel derecho. Puede hacer clic con el botón derecho en el visor de dispositivos para mostrar las opciones siguientes:
Contraer todo: Contrae el árbol para mostrar solo las categorías principales.
Expandir todo: Expande el árbol para mostrar todos los dispositivos que contiene.
Mostrar todos los dispositivos: Muestra todas las categorías sin importar si contienen dispositivos o no.
Mostrar dispositivos relevantes: Mostrar solo las categorías que contienen dispositivos.
De forma predeterminada se muestran solo los dispositivos relevantes con las categorías plegadas. Tenga en cuenta que los dispositivos que se muestran en esta lista no son todos los dispositivos presentes en su equipo, sino solo los que ha podido detectar .
El visor de dispositivos puede mostrar los siguientes dispositivos:
Procesadores: Son las CPU (unidades centrales de procesamiento) de su computadora.
Unidades de almacenamiento: Los dispositivos que se usan para almacenar los archivos y datos de su computadora.
Interfaces de red: Los dispositivos que le permiten conectarse a una red o a otra computadora.
Interfaces de sonido: Los dispositivos que permiten reproducir sonido a su computadora. Se dividen en dos categorías, las arquitecturas de sonido ALSA y OSS.
Dispositivos de vídeo: Los dispositivos que le permiten realizar emisiones de vídeo en directo.
Dispositivos serie: Los dispositivos que están conectados al puerto serie de su computadora.
Dispositivos SmartCard: Los dispositivos lectores de tarjetas inteligentes.
Dispositivos de difusión de vídeo digital: Los dispositivos que usan los estándares abiertos para la televisión digital.
Botones de dispositivos: Son los botones presentes en su computadora o en dispositivos externos.
Baterías: Son los dispositivos de baterías conectados al portátil.
Adaptadores de CA: Estos dispositivos estarán presentes cuando conecte su equipo a una toma de CA.
Reproductores multimedia: Los dispositivos que reproducen archivos multimedia, como un reproductor de música.
Dispositivos de cámara: Son las cámaras digitales conectadas a su computadora.
Los dispositivos de vídeo no incluyen la tarjeta de vídeo.

Panel de información
En el panel de información se muestra toda la información disponible del dispositivo que haya seleccionado. Los dos primeros elementos informativos son siempre:
Producto: el nombre del dispositivo.
Fabricante: el nombre del fabricante del dispositivo.
El resto de elementos informativos dependen del dispositivo seleccionado y tienen etiquetas con nombres fáciles de entender. Puede seleccionar y copiar la información de estas etiquetas.
Los elementos Velocidad máxima y Conjunto de instrucciones compatible no se suelen obtener mediante .
Las categorías principales de la lista de dispositivos no muestran ningún tipo de información.

Información UDI
El panel de información inferior muestra el UDI del dispositivo seleccionado. Es decir, su identificador único de dispositivo.
Puede seleccionar texto y copiarlo en cualquiera de las etiquetas.

Módulo de información sobre petición de interrupciones (IRQ).
Esta página muestra información de las Líneas de Solicitud de Interrupciones en uso y de los dispositivos que las utilizan.
Una IRQ es una línea de hardware utilizada en un PC por (bus ISA) dispositivos como teclados, modems, tarjetas de sonido, ., para enviar señales de interrupción al procesador y para indicarle que dicho dispositivo está listo para enviar y recibir datos. Desafortunadamente, solo hay dieciséis IRQs (0-15) disponibles en la arquitectura i386 (PC) para compartir entre diversos dispositivos ISA.
Muchos problemas de hardware son resultado de conflictos de IRQ, cuando dos dispositivos intentan utilizar la misma IRQ, o el software está mal configurado para utilizar una IRQ diferente de la que el dispositivo debería usar y para la que está configurado.
La información exacta mostrada depende del sistema. En algunos sistemas la información de IRQ no se puede mostrar todavía.
En , esta información se extrae de /proc/interrupts, que solo está disponible si el pseudo sistema de archivos /proc está compilado en el núcleo.
La primera columna, contiene el número IRQ. La segunda columna, el número de interrupciones utilizadas desde el último arranque. La tercera columna muestra el tipo de interrupción. La cuarta, identifica el dispositivo al que está asociada la interrupción.
El usuario no puede modificar nada en esta página.

Módulo de información sobre canales DMA
Esta página muestra información acerca de los canales DMA (Acceso Directo a Memoria). Un canal DMA es una conexión directa que permite a los dispositivos transferir datos de y hacia la memoria sin pasar por el procesador. En las arquitecturas i386 (PCs) hay típicamente ocho canales DMA (0-7).
La información exacta mostrada depende del sistema. En algunos sistemas la información de los canales DMA no se puede mostrar todavía.
En , esta información se lee de /proc/dma, que está solamente disponible si el sistema de pseudo-archivos /proc está compilado en el núcleo.
Se muestra una lista de los canales DMA registrados (bus ISA) en el momento. La primera columna muestra el canal DMA y la segunda columna el dispositivo que utiliza el canal.
Los canales DMA que no se utilizan no se listan.
El usuario no puede modificar nada en esta página.

Módulo de información sobre controladores y dispositivos
Este módulo le permite ver los dispositivos conectados al sistema.
Este módulo es solo informativo, no puede editar ningún dato de los que aparecen aquí.

Módulo de información sobre puertos de entrada/salida
Esta página muestra información acerca de los puertos E/S.
Los puertos E/S son direcciones de memoria utilizadas por el procesador para comunicación directa con un dispositivo que ha enviado una señal de interrupción al procesador.
El intercambio de órdenes o datos entre el procesador y el dispositivo se hace a través de una dirección de puertos de E/S del dispositivo, que es un número hexadecimal. Dos dispositivos no pueden compartir el mismo puerto de E/S. Muchos dispositivos usan múltiples direcciones de puerto de E/S, que se se expresan como un rango de números hexadecimales.
La información exacta mostrada es dependiente del sistema. En algunos sistemas, la información de puertos de E/S no se puede mostrar todavía.
En , esta información se lee de /proc/ioports que solo está disponible si el pseudo sistema de archivos /proc está compilado en el núcleo. Se muestra una lista de todas las regiones de E/S actualmente registradas y en uso.
La primera columna es el puerto de E/S (o el rango de puertos de E/S), la segunda columna identifica el dispositivo que usa estos puertos de E/S.
El usuario no puede modificar nada en esta página.

Módulo de información de tarjetas PCI del bus PCI o instaladas.
Esta página muestra información del bus PCI y de las tarjetas PCI instaladas, y otros dispositivos que utilicen la línea de datos (bus) de Interconexión de Componentes Periféricos (PPCI).
La información exacta mostrada depende del sistema. En algunos sistemas la información PCI todavía no se puede mostrar.
En , esta información se extrae de /proc/pci que solo está disponible si el pseduo sistema de archivos /proc está compilado en el núcleo. Se muestra una relación de todos los dispositivos PCI y de sus configuración durante la inicialización del núcleo.
Cada entrada comienza con un número de bus, de dispositivo y de función.
El usuario no puede modificar nada en esta página.

Módulo de información sobre la red

Módulo de información sobre interfaces de red
Esta página muestra información sobre las interfaces de red instaladas el su equipo.
La información exacta que se muestra depende del sistema. En algunos sistemas, esta información no se puede mostrar.
El usuario no puede modificar nada en esta página.

Módulo de información sobre el estado de
El monitor de estado de y es una interfaz de los programas smbstatus y showmount. Smbstatus informa de las conexiones actuales de y es parte del conjunto de herramientas que implementa el protocolo (Server Message Block), también denominado protocolo NetBIOS o LanManager.
Este protocolo se puede usar para proporcionar compartición de servicios de impresoras o de discos en una red que incluya máquinas ejecutándose en diversos tipos de .
showmount es parte del paquete de software . significa «Network File System» (sistema de archivos de red) y es el método tradicional de compartir directorios a través de la red. En este caso se interpreta la salida de showmount -a localhost. En algunos sistemas showmount está en /usr/sbin. Compruebe si showmount está accesible desde su variable de entorno PATH.

Exportaciones
En esta página puede ver una gran lista que muestra las conexiones activas de los recursos compartidos de y las exportaciones de su máquina. La primera columna muestra si el recurso es un recurso compartido de () o uno exportado. La segunda columna contiene el nombre del recurso compartido, la tercera el nombre de la máquina remota que está accediendo al recurso. El resto de las columnas solo tienen sentido para recursos compartidos de .
La cuarta columna contiene el ID del usuario, que accede al recurso. Tenga en cuenta que no tiene por que ser igual al ID del usuario de . Los mismo es aplicable a la siguiente columna, que muestra el ID del grupo del usuario.
Cada conexión para cada uno de sus recursos está gestionada por un solo proceso (smbd), la siguiente columna muestra el ID del proceso (pid) de este smbd. Si usted mata este proceso el usuario conectado será desconectado. Si el usuario remoto trabaja desde , tan pronto como este proceso sea matado se creará uno nuevo, de modo que apenas lo notará.
La última columna muestra cuantos archivos tiene abiertos actualmente este usuario. Aquí usted solo ve, cuantos archivos tiene abiertos, no verá cuantos abrió o copió previamente,

Importaciones
Aquí puede ver los recursos compartidos y de otras máquinas que están montados en su sistema local. La primera columna muestra si se trata de un recurso o , la segunda columna muestra su nombre y la tercera dónde está montado.
Los recursos montados deberían ser visibles en (está comprobado) y también debería funcionar en (sin comprobar).

Registro
Esta página presenta los contenidos de su archivo de registro de un modo elegante. Si abre esta página, la lista estará vacía. Debe pulsar el botón Actualizar, entonces se leerá el archivo de registro de y se mostrarán los resultados. Compruebe si el archivo de registro de en su sistema está realmente en la dirección especificada en la línea de entrada. Si está en otro sitio o tiene otro nombre, corríjalo. Después de cambiar el nombre del archivo debe pulsar de nuevo Actualizar.
registra sus acciones de acuerdo con el nivel de registro (vea smb.conf). Si loglevel = 1, registra solo las acciones cuando alguien se conecta a su máquina y cuando dicha conexión se cierra de nuevo. Si log level = 2, registra también si alguien abre un archivo y si cierra dicho archivo. Si el nivel de registro es superior a 2, se registran más operaciones.
Si está interesado en saber quien accede a su máquina y a qué archivos accede, debería fijar el nivel de registro a 2 y crear regularmente un archivo de registro nuevo de (por ejemplo, configurar una tarea cron que una vez por semana mueva el archivo de registro de a otro directorio o algo similar). En caso contrario, el archivo de registro de se hará enorme.
Con las cuatro casillas debajo de la lista grande podrá decidir qué eventos se muestran en la lista. Debe pulsar Actualizar para ver los resultados. Si el nivel de registro de su es demasiado bajo, no podrá verlo todo.
Pulsando sobre la cabecera de una columna puede ordenar la lista según dicha columna.

Estadísticas
En esta página puede filtrar los contenidos de la tercera página para ciertos contenidos.
Supongamos que el campo Evento (no el de la lista) se configura a Conexión, Servicio/Archivo se configura a *, Máquina/Usuario se configura a *, Mostrar info expandida de servicios está desactivado y Mostrar info expandida de la máquina está desactivado.
Si usted pulsa ahora Actualizar verá cuan frecuentemente se abre una conexión para compartir * ( cualquier recurso) desde la máquina * ( desde cualquier máquina). Ahora active Mostrar info expandida de máquina y pulse Actualizar de nuevo. Ahora verá para cada máquina que concuerde con el comodin *, cuantas conexiones abrió dicha máquina.
Ahora pulse Borrar el resultado.
Ahora configure el campo Evento a Acceso de archivos y active Mostrar info de servicio expandida y pulse de nuevo Actualizar.
Ahora verá cuan frecuentemente se accede a cada archivo individual. Si usted activa también Mostrar info expandida de la máquina, verá cuan frecuentemente cada usuario abrió cada uno de los archivos.
En las líneas de entrada Servicio/Archivo y Máquina/Usuario puede utilizar los comodines * y ? del mismo modo que los utiliza en la línea de órdenes. Las expresiones regulares no son reconocidas.
Pulsando sobre el encabezamiento de una columna puede ordenar la lista según dicha columna. De este modo puede comprobar qué archivo se abrió con más frecuencia, o qué usuario abrió la mayor parte de los archivos o lo que sea.

Sección de autores
Derechos de autor del módulo 2000: Michael Glauche y A. Neundorf alexander.neundorf@rz.tu-ilmenau.de.
Originalmente escrito por Michael Glauche.
Encargado actual: .

Colaboradores
Conversión al applet de :
Uso de KProcess en sustitución de popen, y verificación de errores:
.
Conversión a kcmodule, añadidas las fichas 2,3,4, error corregido:
.
Derechos de autor de la documentación 2000 .
Documentación portada a docbook por
Traducido por Rocío Gallego traducciones@rociogallego.com y Pablo de Vicentepvicentea@nexo.es

Módulo de información sobre gráficos
Cuando abra los módulos de esta sección, se le mostrará cierta información. La parte izquierda de la ventana está organizada en forma de árbol. Algunos elementos tienen un signo más en frente de la etiqueta. Pulsando sobre este símbolo se abre un «submenú» relacionado con la etiqueta. Si pulsa sobre el signo menos que precede a la etiqueta se ocultará el submenú.
La parte derecha de la ventana contiene los valores individuales para cada uno de los parámetros de la izquierda.
La información presentada variará dependiendo de su configuración.
Algunas configuraciones pueden no ser capaces de determinar algunos o todos los parámetros.
No puede modificar ningún valor desde este módulo. Solo es informativo.

Módulo de información sobre
Esta pantalla es útil para obtener información específica sobre su compositor .

Módulo de información sobre el servidor X
Esta pantalla es útil para obtener información específica sobre su Servidor X y sobre la sesión actual de X.

Módulo de información sobre OpenGL
Está página muestra información acerca de la implementación OpenGL de su sistema. OpenGL -abreviatura de «Open Graphic Library» (biblioteca gráfica abierta)- es un interfaz para gráficos 3D multiplataforma e independiente del hardware.
GLX es un enlazador de OpenGL para el sistema X Window.
DRI -Direct Rendering Infrastructure (infraestructura de representación directa)- proporciona aceleración 3D por hardware para OpenGL. Necesitará tener una tarjeta gráfica con soporte para ello así como los controladores adecuados instalados para poder usarlo.
Puede obtener más información en la web oficial de OpenGL OpenGL.