Guide : comment installer un nouveau système d'exploitation
Ce guide décrit la préparation d'un nouveau périphérique disque dur pour l'installation d'un système d'exploitation : supposez que vous ayez acheté un nouveau disque dur et que vous projetiez maintenant de l'employer en remplacement de l'ancien qui contient actuellement votre système d'exploitation et vos partitions de données. Vous profiteriez également de cette occasion pour installer un nouveau système d'exploitation. Plusieurs étapes devront être suivies pour effectuer la transition depuis l'ancien vers le nouveau système et le nouveau lecteur.
Dans ce qui suit, /dev/sdb est l'ancien disque dur et /dev/sdc le nouveau. Cette capture d'écran présente la situation sur le périphérique source :
La fenêtre principale avec le périphérique source
Voici à quoi ressemblera le nouveau périphérique. Notez que, comme il ne contient pas encore de table de partitions valable, la première mesure prendre consistera à en créer une en choisissant :
La fenêtre principale avec le périphérique de destination
Après confirmation de la boîte de dialogue d'avertissement, vous pouvez commencer à créer des partitions sur le nouveau périphérique en cliquant sur la partition étendue et en choisissant . Commencez par une partition étendue à la fin du périphérique pour qu'elle puisse ultérieurement contenir les partitions /home et d'échange (swap) :
Créer une partition étendue
Cliquez sur Ok, et l'opération permettant de créer cette partition étendue est ajoutée à la liste.
Créez à présent une partition primaire sur le reste du périphérique où le nouveau système d'exploitation sera installé. Donnez-lui la même taille que la zone non allouée située avant la partition étendue :
Créer une partiton primaire
Cliquez sur Ok dans la boîte de dialogue pour accepter votre choix. L'opération permettant de créer la nouvelle partition primaire est alors ajoutée à la liste des opérations.
À présent, il est temps de copier la partition /home depuis l'ancien périphérique vers la partition étendue présente sur le nouveau périphérique. Choisissez l'ancien périphérique dans le panneau Périphériques, cliquez sur la partition sdb5 et choisissez .
Revenez ensuite vers le nouveau périphérique et cliquez sur la partition étendue. Choisissez . La boîte de dialogue suivante apparaît :
Coller la partition /home
Celle-ci semble à première vue convenir, mais vous savez déjà que vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'espace libre après la partition /home, car vous allez créer ultérieurement une partition d'échange (swap) ici.
Ainsi, capturez la poignée de redimensionnement droite dans le composant graphique de redimensionnement de la boîte de dialogue et déplacez-la vers la droite jusqu'à ce que l'espace libre après la partition présente une taille plus appropriée pour une partition d'échange :
Redimensionner une partition collée
Tout semble correct. Cliquez sur Ok pour accepter et fermer la boîte de dialogue. Une nouvelle opération permettant de coller la partition copiée vers la partition étendue présente sur sdc est ajoutée à la liste des opérations. Notez que cette opération définira également la nouvelle taille.
Pour finir, vous serez amené à créer une nouvelle partition d'échange à la fin de la partition étendue sur sdc. Il n'est pas nécessaire de copier la partition d'échange existante depuis sdb car elle ne contient pas d'informations permanentes valant la peine d'être conservées. Créez simplement une nouvelle partition de type linuxswap qui remplit la totalité de la zone non allouée après la nouvelle partition /home.
Voici la fenêtre principale avec toutes les opérations et l'aperçu de ce à quoi ressemblera à présent sdc une fois qu'elles sont appliquées :
La fenêtre principale après la mise en œuvre de toutes les opérations
Comme tout va pour le mieux, cliquez sur , confirmez la boîte de dialogue d'avertissement et attendez que les opérations aient toutes été exécutées. Pour plus de détails sur l'exécution des opérations, consultez le guide du redimensionnement des partitions.
Votre nouveau périphérique disque dur est maintenant prêt pour l'installation de votre nouveau système d'exploitation.