Come si fa: installare un nuovo sistema operativo
Questa guida descrive la preparazione di un nuovo disco fisso per l'installazione di un sistema operativo: immagina di aver comprato un nuovo disco fisso e di volerlo usare in sostituzione di quello vecchio, che ora contiene le partizioni per il sistema operativo ed i dati. Vorresti anche cogliere l'occasione per installare un nuovo sistema operativo. Per effettuare la transizione dal disco e dal sistema operativo vecchi ai nuovi sarà necessario compiere svariate operazioni.
Nel seguito, /dev/sdb sarà il vecchio disco fisso e /dev/sdc quello nuovo. Questa schermata visualizza la situazione nel disco sorgente:
Finestra principale con disco sorgente
Il nuovo disco sarà visualizzato così. Nota che non contiene ancora una tabella delle partizioni, quindi il primo passo sarà la sua creazione usando il comando :
Finestra principale con il disco destinazione
Dopo aver confermato la finestra di avvertimento, puoi iniziare a creare partizioni sul nuovo disco facendo clic sulla partizione estesa e selezionando . Inizia con la creazione di una partizione estesa alla fine del disco, che servirà a contenere le partizioni home e swap:
Creazione di una partizione estesa
Fai clic su OK e l'operazione di creazione della partizione estesa sarà aggiunta alla lista delle operazioni in attesa.
Adesso crea una partizione primaria nel resto del dispositivo, in cui installare il nuovo sistema operativo. Falle occupare tutta l'area non allocata prima della partizione estesa:
Creazione di una partizione primaria
Fai clic su OK nella finestra di dialogo per confermare le scelte. L'operazione di creazione della partizione primaria sarà aggiunta alla lista delle operazioni.
Adesso è venuto il momento di copiare la partizione home dal vecchio disco alla partizione estesa nel nuovo disco. Seleziona il vecchio disco nel pannello Lista dei dispositivi, fai clic sulla partizione sdb5 e scegli .
A questo punto, torna al nuovo dispositivo e fai clic sulla partizione estesa. Seleziona . Si aprirà questa finestra di dialogo:
Copia della partizione home
Va già abbastanza bene, ma sai che non c'è bisogno di così tanto spazio libero dopo la partizione home; poi in quello spazio sarà creata una partizione di swap.
Quindi trascina la maniglia destra della partizione più a destra, finché lo spazio libero dopo la partizione incollata diventa adeguato per una partizione di swap:
Ridimensionamento di una partizione incollata
Adesso va bene. Fai clic su OK per accettare le modifiche e chiudere la finestra. Sarà aggiunta alla lista l'operazione di copia della partizione nella partizione estesa di sdc. Nota che questa operazione imposterà anche la dimensione corretta.
Infine, vorrai creare una partizione di swap dopo la partizione estesa in sdc. Non c'è bisogno di copiare la vecchia partizione di swap da sdb perché nello swap non vengono conservate informazioni permanenti. Crea semplicemente una partizione con tipo linuxswap che occupi tutto lo spazio non allocato dopo la nuova partizione home.
Adesso la finestra principale è così, con tutte le operazioni e l'anteprima di come diventerà sdc dopo la loro applicazione:
Finestra principale dopo l'aggiunta di tutte le operazioni
Va benissimo, quindi seleziona , conferma la finestra di avvertimento e aspetta il completamento di tutte le operazioni. Per maggiori informazioni sull'esecuzione delle operazioni vedere la guida al ridimensionamento delle partizioni.
Il nuovo disco fisso è ora pronto per l'installazione del nuovo sistema operativo.