Мишка
Це документація до модуля «Системних параметрів» , за допомогою якого можна налаштовувати миші та інші координатно-покажчикові пристрої.

За допомогою цього модуля ви можете налаштувати координатно-покажчиковий пристрій вашого комп’ютера. Цим координатно-покажчиковим пристроєм може бути миша, кульовий маніпулятор, тачпад або будь-який інший пристрій з подібним призначенням.
Загальне 	
Режим шульги 	Якщо ви шульга, ви можете змінити функції лівої і правої кнопок вашого координатно-покажчикового пристрою за допомогою цього пункту. Якщо на вашому координатно-покажчиковому пристрої більше за дві кнопки, цей пункт вплине лише на функції лівої і правої кнопок. Наприклад, якщо у вас миша з трьома кнопками, функції середньої кнопки змінено не буде.
Натискати ліву і праву кнопки для клацання середньою 	Позначте цей пункт, якщо у вас немає середньої кнопки миші (коліщатка). Ви зможете одночасно натиснути ліву і праву кнопки миші для імітації клацання середньою кнопкою миші.
Швидкість руху вказівника 	За допомогою цього параметра ви можете змінити співвідношення між відстанню, на яку буде пересунуто вказівник миші на екрані і відносним рухом самого координатного пристрою (миші, кульового маніпулятора або іншого координатно-покажчикового пристрою).
Профіль прискорення 	Профіль Адаптивний є типовим профілем для усіх пристроїв. У ньому визначено врахування поточної швидкості руху пристрою при визначенні прискорення. Нейтральний профіль визначає простий сталий коефіцієнт для усіх приростів координат приросту, незалежно від швидкості руху.
Гортання: Інвертувати напрямок гортання 	Якщо позначено цей пункт, коліщатко прокручування (якщо воно є на мишці) працюватиме у зворотному напрямку (так, що, якщо раніше прокручування коліщатка у напрямку до себе призводило до гортання сторінки вниз, тепер таке прокручування гортатиме сторінку угору).
У Плазмі 5.13 ви можете скористатися параметром, який визначає, одинарні чи подвійні клацання використовуватимуться для відкриття файлів і тек, у модулі Робочий простір.